Device 16F628A                        ;Gebruik een 16F628A type
Config INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF 
  
Xtal 4

Symbol LEDLCD = PORTB.0               ;Blacklight schakelen op poort B.0

DelayMS 500                           ;LCD stabilisering

Cls                                   ;Wis scherm en zet cursor links bovenaan

While 1=1

Declare LCD_RSPin = PORTA.6           ; RS van LCD nu op poort A.6

High LEDLCD 

Print At 1, 1, Dec Pot PORTA.1, 255, "  " ;Zet gemeten waarde op het display

Wend

End                                    ;Einde programma

