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Listing van Kieftenbelt met aantal controles
De volgende controles toegevoegd:
1. Symbol Off en On uitgeschakeld (;), compiler geeft waarschuwing
2. Na LED_Groen = 1 “PRINT AT 2, 1, "BD1:", DEC BD1” toegevoegd
3. Na “WHILE BD1 < 255 AND IR_Ontvanger = AAN “ “PRINT AT 2, 8,  DEC BD1” toegevoegd
4. Na “IF CodeRC6 = TRUE THEN” “LED_Rood  = 1” toegevoegd
5. Na “WHILE IR_Ontvanger = AAN” “LED_Toggle = LED_Toggle ^ 1 DELAYMS 500” toegevoegd 

'****************************************************************
'*  Name    : RC5_RC6Weergave.BAS                                      *
'*  Author  : Henk Timmerman                                    *
'*  Notice  : Copyright (c) 2026 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
'*          : All Rights Reserved                               *
'*  Date    : 13-3-2026                                         *
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   :                                                   *
'*          :                                                   *
'****************************************************************
;V-1 
;Compileren met Crownhill Proton+ PIC Basic compiler.                                   
;Dit programma geeft op een (2*16) LC-Display (HD44780 4-line mode) de RC5, RC5X en RC6.
;Sys: de decimale- en de binaire- systeem waarde                                        
;Com: de decimale- en de binaire- commando waarde                                       

;Groene LED: Infrarood ontvangst.                                                       
;Gele LED:   Geen RC5/RC6 of glitch.                                                    
;Rode LED:   Geen RC5/RC6 code of slechte ontvangst.                                    
;Toggle LED: RC5/RC6 toggle waarde (0 of 1).                                            

;Let op: De TSOP1736 (= 36kHz ontvanger) moet via een weerstand van 470 Ohm aan         
;        +5V aangesloten worden en over de + en - pin een tantaal van minimaal 0,1uF !  
;        Aansluiting TSOP1736: || |                                                     
;                              -+ s                                                     
;           PIC16F628A:                 +--v--+                                         
;                            LED Groen <[     ]> LED Rood                               
;                           LED Toggle <[     ]> LED Geel                               
;              Signaal van de TSOP1736 >[     ]                                         
;    Via weerstand aan +5V ---[33k]--- >[     ]                                         
;                                  GND  [     ]  +5V                                    
;                                       [     ]> DB7 LCD                                
;                                       [     ]> DB6 LCD                                
;                               LCD EN <[     ]> DB5 LCD                                
;                               LCD RS <[     ]> DB4 LCD                                
;                                       +-----+                                         
;There is an English version too / Er is ook een Engelse versie                         
;www.picbasic.nl / Frits Kieftenbelt, Raalte, Netherlands (Frizie)                      

DEVICE 16F628A
CONFIG INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, BODEN_OFF, LVP_OFF ;Geen kristal
XTAL 4                      ;Bij gebruik van een kristal een 4MHz type gebuiken (zijn tijden op gebaseerd)
ALL_DIGITAL TRUE

;Normale aliases (constanten)
SYMBOL Glitch      = 52      ;Max 255: Onderdrukken storingstijd (glitches)
SYMBOL LED_Tijd    = 500     ;mSec: Error LED's brand tijd
SYMBOL Ok          = 50      ;Max 255: Controletijd of code goed wordt ontvangen

;Logische aliases (constanten)
SYMBOL AAN         = 0       ;Omgekeerd ON
SYMBOL FALSE       = 0
;SYMBOL OFF         = 0
;SYMBOL ON          = 1
SYMBOL TRUE        = 1
SYMBOL UIT         = 1       ;Omgekeerd OFF

;Poort aliases, bij wijziging ook TRIS controleren
SYMBOL LED_Geel    = PORTA.0 ;LED's via 1k weerstand aansluiten tussen PORT en GND
SYMBOL LED_Rood    = PORTA.1
SYMBOL LED_Groen   = PORTA.2
SYMBOL LED_Toggle  = PORTA.3
SYMBOL IR_Ontvanger= PORTA.4 ;TSOP1736
;        76543210
TRISA = %11110000
TRISB = %11111111
;PORTB_PULLUPS ON

;BYTE
DIM Command        AS BYTE   ;RC5/RC6 command byte
DIM CommandOud     AS BYTE
DIM Systeem        AS BYTE   ;RC5/RC6 systeem byte
DIM SysteemOud     AS BYTE
DIM BD1            AS BYTE   ;Byte Dummy
;BIT
DIM CodeRC5X       AS BIT    ;TRUE als het een RC5X code betreft anders...
DIM CodeRC6        AS BIT    ;...TRUE als het een RC6 code betreft (anders RC5)
DIM CodeRC6Oud     AS BIT    ;Als er gewisseld wordt tussen RC6 en RC5/RC5X moet LCD ook ge-updated worden
DIM ToggBit        AS BIT    ;RC5/RC6 toggle bit
DIM Waarde         AS BIT    ;Argument voor subroutine "BitOphalen"
DIM ID1            AS BIT    ;bIt Dummy

CLEAR
DELAYMS 500                  ;LC-Display stabilisering

CLS: PRINT   "Decoder  NL V-1" ;Programma naam en versie
PRINT AT 2,1,"www.picbasic.nl"

GOTO Start                   ;Spring over de subroutines


;SUBROUTINES                                                                                                            
BitOphalen:
 BD1 = 0
 Waarde = IR_Ontvanger       ;Maak Waarde 0 of 1 afhankelijk van ontvangen IR code
 WHILE IR_Ontvanger = Waarde AND BD1 < Ok;Niveau moet binnen een bepaalde tijd veranderen
   INC BD1
 WEND
 IF Ok = BD1 THEN ErrorOntvangst ;Niet binnen de tijd een niveau-verandering
 
 IF CodeRC6 = TRUE THEN
   Waarde = 1 - Waarde       ;RC6 is geinverteerd t.o.v. RC5/RC5X
   DELAYUS 625               ;525 -  725 ;(889us / 2 = 444) + de helft hiervan om middenin een volgende bit terecht te komen; 444+222 = 666, - een paar usec's verlies door het programma = plm. 625
 ELSE
   DELAYUS 1100              ;950 - 1600
 ENDIF
RETURN


;HOOFDPROGRAMMA                                                                                                         
Start:
 LED_Groen = 0
 LED_Geel  = 0
 LED_Rood  = 0

 BD1 = 0
 WHILE IR_Ontvanger = UIT :WEND ;Wacht op ontvangst
 WHILE IR_Ontvanger = AAN AND BD1 < Glitch
   INC BD1
 WEND
 
 IF BD1 < Glitch THEN ErrorGlitch

 CommandOud = Command        ;Bewaar oude waarden voor herstel in geval van een error
 SysteemOud = Systeem

 LED_Groen  = 1              ;Een IR signaal ontvangen
 PRINT AT 2, 1, "BD1:", DEC BD1; BD1 = 52 (Glitch)
 
;Zoek uit welk protocol-----------------
 BD1 = 0
 Command = 0                 ;Eerst 0 maken omdat RC5/RC5X bits 6 & 7 niet overschrijft, als RC6 deze eerder hoog heeft gemaakt, blijven deze hoog (=fout)
 Systeem = 0                 ;Eerst 0 maken omdat RC5/RC5X bits 5,6,7 niet overschrijft, als RC6 deze eerder hoog heeft gemaakt, blijven deze hoog (=fout)
 WHILE BD1 < 255 AND IR_Ontvanger = AAN 
   INC BD1
 WEND
 PRINT AT 2, 8,  DEC BD1; BD1=255 (IR_Ontvanger = 0 and BD1 = 255)
 CodeRC5X = FALSE
 CodeRC6  = FALSE
 SELECT CASE BD1
   CASE 25 TO 90             ;RC5X
     CodeRC5X  = TRUE
     Command.6 = 1
    'DELAYUS 1280            ; 900 - 1700 (RC5X)
   CASE > 90                 ;RC6
     CodeRC6   = TRUE
     
   CASE ELSE                 ;RC5
    'DELAYUS 2180            ;1800 - 2600 (RC5)
 END SELECT
; --------------------------------------

 
 IF CodeRC6 = TRUE THEN
  LED_Rood  = 1; LED_Rood brandt, dus CodeRC6 = True
'  WHILE IR_Ontvanger = UIT :WEND ;00  Vervalt hier door protocol onderzoek
'  WHILE IR_Ontvanger = AAN :WEND ;1   Vervalt hier door protocol onderzoek
   WHILE IR_Ontvanger = UIT :WEND ;00
   WHILE IR_Ontvanger = AAN; LED_Toggle  knippert o,5 sec, programma blijft in deze lus hangen
    LED_Toggle = LED_Toggle ^ 1
    DELAYMS 500 
   WEND                      ;1
   WHILE IR_Ontvanger = UIT :WEND ;0
   WHILE IR_Ontvanger = AAN :WEND ;1
   WHILE IR_Ontvanger = UIT :WEND ;0

   DELAYUS 2000              ;Wacht tot de laatste '1' van de header voorbijkomt (1778us), hierdoor val je middenin de eerste togglebit
   LED_Groen = 0
   LED_Toggle    = IR_Ontvanger
   ToggBit       = IR_Ontvanger
   WHILE ToggBit = IR_Ontvanger :WEND ;Wacht tot geinverteerde deel van togglebit komt

   DELAYUS 1100              ;1000 - 1200; Zodoende val je in het eerste systeem bit
    
   GOSUB BitOphalen
   Systeem.7 = Waarde

   GOSUB BitOphalen
   Systeem.6 = Waarde

   GOSUB BitOphalen
   Systeem.5 = Waarde
 ELSE
   GOSUB BitOphalen
   LED_Toggle = Waarde
 ENDIF

 GOSUB BitOphalen
 Systeem.4 = Waarde

 GOSUB BitOphalen
 Systeem.3 = Waarde

 GOSUB BitOphalen
 Systeem.2 = Waarde

 GOSUB BitOphalen
 Systeem.1 = Waarde

 GOSUB BitOphalen
 Systeem.0 = Waarde
 

 IF CodeRC6 = TRUE THEN      ;RC5/RC5X hebben geen 6e en 7e bits
   GOSUB BitOphalen
   Command.7 = Waarde

   GOSUB BitOphalen
   Command.6 = Waarde
 ENDIF

 GOSUB BitOphalen
 Command.5 = Waarde

 GOSUB BitOphalen
 Command.4 = Waarde

 GOSUB BitOphalen
 Command.3 = Waarde

 GOSUB BitOphalen
 Command.2 = Waarde

 GOSUB BitOphalen
 Command.1 = Waarde

 GOSUB BitOphalen
 Command.0 = Waarde


 IF Systeem <> SysteemOud OR Command <> CommandOud OR CodeRC6 <> CodeRC6Oud THEN ;Zonder deze regel knippert het LCD tijdens ontvangst (door CLS)
   CLS
   IF CodeRC5X = TRUE THEN
     PRINT "RC5X"
   ELSEIF CodeRC6 = TRUE THEN
     PRINT "RC6"
   ELSE
     PRINT "RC5"
   ENDIF
   PRINT   " Protocol"
   DELAYMS 1000              ;Tijd voor aanduiding RC5, RC5X of RC6 protocol
   
   CLS
   PRINT "Sys:",  DEC Systeem
   PRINT AT 1, 9, BIN Systeem
   PRINT AT 2, 1, "Com:", DEC Command
   PRINT AT 2, 9, BIN Command
 ENDIF

;Deze regel NIET bovenaan Start zetten, anders wordt hij ook gereset als er een Glitch komt
 CodeRC6Oud= CodeRC6         ;Als er gewisseld wordt tussen RC6 en RC5/RC5X moet LCD ook ge-updated worden
GOTO Start


ErrorGlitch:
 LED_Geel  = 1               ;Error in ontvangst (Geen RC5/RC6 code of glitch)
 DELAYMS LED_Tijd
GOTO Start


ErrorOntvangst:
 LED_Groen = 0
 LED_Rood  = 1              ;Geen RC5/RC6 code of ontvangst niet optimaal
 DELAYMS LED_Tijd
 Command = CommandOud        ;Geef Command en Systeem oude waarde terug
 Systeem = SysteemOud
GOTO Start

Analyse
Na inschakelen brandt de rode en groene led en knippert de toggle led.
Led_Groen = 1 betekent niet dat er een IR signaal is ontvangen volgens mij. BD1=52 en later BD1=255 dan is IR_Ontvanger = aan (=0) en wordt CodeRC6 = TRUE, waarna Led_toggle blijft knipperen. Programma blijft hangen in betreffende lus.
Ik heb met de volgende afstandsbedieningen gepoogd om veranderingen aan te brengen (LG, Yamaha,, Louwe JVC en Ziggo). Ik zag geen enkele reactie in het programma.
Konklusie:
1. De afstandsbedieningen werken niet correct en/of geen RC5/ RC6 protocol. In elk geval blijft IR_Ontvanger (poort A.4) = 0 (=aan in programma)
2. Output van de TSOP1736 wordt niet correct verwerkt door PIC
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