Test Silent Hektik  Rectifier Regulator
23-01-2017 (serie 1)
(Silent Hektik Regelaar R4112,  12V  47A    (geïnstalleerd 2012, gefabriceerd 2011)
http://www.silent-hektik.de/MG_R_Duc.htm    http://www.silent-hektik.de/Duc_R_Duc.htm


Opstelling:
Philips Variac  ->  Lamp (12V 55W H7) serie (optioneel),  Voltmeter ( V in ~ )  (parallel)   SH  Regelaar in (gele draden)
(Silent Hektik Regelaar R4112,  12V  
Rood (+) UIT  ->   Voltmeter (V out  =)  (parallel), A Meter (stand 10 A) serie,   Akku (gel 12V, 4 AH) ,
 optioneel Lamp 12V 55W H7
Blauw (-) UIT;   Huis ook aarden
Status: Akku geladen:  12.80 V 

V in (~)		V out (=)    	 “Sense”  (zwarte draad) aan  + akku,  Serielamp aan Variac,  geen extra belasting
11.13		12.97
13.47		12.97
13.48		13.13
14.30		13.17
15.3		13.18
15.8		13.32			Begint te laden
16.3		13.92			
18.7		13.96
20.69		14.01
25.8		14.01			Serie Lamp  (12V 55W H7) begint alternerend te gloeien (Beveiliging?)
29.2		14.01			Lamp brandt steeds feller	
35.3		14.01			Serie lamp (12V 55W H7) brandt nu continu (fel) (beveiliging?)
					Duurt een tijd (ca. 1 min) voordat “kortsluiting“ weer opgeheven is


V in (~)		V out (V =)     	I out (A =)		“Sense”  (zwarte draad) aan  + akku,    geen serielamp, 
A-meter aangesloten,   geen extra belasting
3.1		13.41		- 0.020		=  Verbruik regelaar 		    Laadt niet
6.3		13.21		- 0.020			“				“
8.7		13.18		- 0.020			“				“
11.8		13.15		- 0.020			“				“
13.44		13.12		- 0.010			“				“	
15.2		13.47		+ 0.30  		Begint te laden
16.48		13.97		+ 0.65”		NB  Akku spanning al omhoog door bijladen
> 21 		14.01 		eerst  +   maar -> 0      als akku “vol “  (= 14V) ???   Helaas niet gemeten
____________________________________________________________________________________
3)	Testen met Variabele Vsense  en vaste V~ (15.9 V) en serielamp tussen Variac, geen belasting op uitgang (enkel akku 12V  4AH)
Conclusie: 
Regelaar levert alleen uitgangsspanning voor     11.4 < Vsense < 13.9 V  <-Scherp niveau
 	 
4) 	Testen met Variable Vsense , vaste V~ (16.3 V) , geen serielamp,  +  Belasting 12V 55W op uitgang
Regelaar laadt akku vanaf 11.4V  tot 13.9 V (lamp begint iets feller te branden bij terugregelen van 
14.1V -> 13.9V)
OK, zoals het hoort!
Ampere meter gaat van ontladen naar laden
5)	Testen met Vaste Vsense (11.4 V < Vsense< 13.9 V) en variabele V~ geen serielamp, 
Belasting 12V  55W H7 op uitgang

Shunting v/a 25V~  op de ingang      -> Zelfde als 1)

· Nog meten bij welke V~  hij de lamp + akku laadt (positieve I out)


Metingen 30-1-2017 (serie 2)

Opstelling:
Variac,  Voltmeter ( V in ~ ),  parallel,    A-meter (A in ~)  serie
SH  Regelaar in (gele draden)
(Silent Hektik Regelaar R4112,  12V  47A    (geïnstalleerd 2012, gefabriceerd 2011)
Rood (+) UIT  ->   Voltmeter (V out  =)  (parallel), A Meter (stand 10A) serie,   Akku (gel 12V, 4AH) 
optioneel Lamp 12V 55W:  Aan + kant SH (rode draad)
Blauwe draad (-) UIT;  Huis ook aarden!
	
	Metingen met variabele Vsense
V in (~)		I in (~)    	V out (=)     	I out (A)	“VSense”  (zwarte draad) aan  + Variable Voeding
Lamp (12V 55W H7)	
A-meter aangesloten,  akku
20.41		0.01		12.33		-3.32		Vs > 13.9 V  Regelaar Uitgeschakeld
18.47		3.41		12.51				Vs  < 13.9V  Regelaar Ingeschakeld
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V in (~)		I in (~)    	V out (=)     	I out (A)	V sense (=) variabel, Lamp (12V 55W, H7)
24.09		0.01		12.21		-3.30		14.1 V	(Vs > 13.9): Regelaar laadt niet!
20.88		6.37				+0.38		13.9  	(regelaar laadt!)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
								Vsense aan Rood (B+), Lamp (12V 55W, H7)
7.47		0.01		12.04		-3.29		12.04
9.78		0.01		12.02		-3.29		12.02
12.77		0.03		12.01		-3.27		12.01
13.53		1.71		12.11		-1.91		12.11		Begint te “laden” (nog steeds  -  !)
15.17		2.86		12.20		-0.98		12.20
17.71		4.41		12.47		+0.22		12.47  		AKKU wordt nu echt bijgeladen
	Metingen versus tijd
Tijd 		V in (~)		I in (~)    	V out (=)     	I out (A)	V sense (=)
17:17		17.74		4.29		12.56		+0.17		12.56
17:20		17.59		4.18		12.58		+0.09		12.58
17:24		17:55		4.14		12.59		+0.04		12.59
17:26		17:50		4.12		12.60		+0.05		12.60
17:30		17.46		4.10		12.60		+0.02		12.60
17.35		17.41		4.06		12.59		-0.01		12.59
17:40		17.54		4.13		12.60		+0.05		12.60	Stabiliseert op 12.6 V Akku 
17:45		17.41		4.06		12.59		+0.02		12.59   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17:45		19.41		5.03		12.99		+0.72		12.99
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17:48		22.54		6.35		13.36		+1.80		13.36		
17:50                    Gestopt vanwege rokende/smeltende  draden (lamp en uitgang regelaar)  en limiet belasting variac
Check		bij welke V~  stopt met laden ??					13.90	?? 


Plan:

· Verder met Ringtrafo’s  ( 230V  2 X 12 V ) op secundaire variac 
· Als hij idd regelt op 13.9 V ;  dan belasting opvoeren;  Onderzoeken hoe heet de regelaar wordt
· Ook checken of hij zelfstartend is (zonder akku), maar met C (33 000 uF, 63V)		






		


Metingen 31-1-2017  (serie 3)

Opstelling:
Variac,  Voltmeter ( V in ~ ), parallel,     A-meter (A in ~), serie
SH  Regelaar in (gele draden)
(Silent Hektik Regelaar R4112,  12V  47A    (geïnstalleerd 2012, gefabriceerd  2011)
Rood (+) UIT  ->   Voltmeter (V out  =)  (parallel),   A Meter (stand 10A) serie,   Akku (gel 12V, 4AH) ,
Belasting: Lamp 12V 55W H7:  Lamp aangesloten aan  + kant SH (rode draad);     Akku 12V  4 AH 
Blauw (-) UIT;  Huis ook aarden!
Dikke draden ~, Regelaar uit (+/-) en Belasting
V sense   (zwarte draad) aan   + Akku  (-> V out = V sense)

Variabele V~

Tijd 		V in (~)		I in (~)    	V out (=)     	I out (A)	V sense (=)			Foto Scoop
______________________________________________________________________________________
		6.92		0.01		12.39		-4.01		12.39				
		11.54		0.02		12.41		-4.00		12.41				1
		12.51		3.19		12.64		-1.40		12.64  		Begint te laden	  	
		13.44		5.32		12.97		+0.23		12.97		Laadt		2
		15.38		7.89		14.10		+2.16		14.10				3	  
		17.42		7.88		14.11		+1.23		14.11				4
		20.52		8.77		14.20		+0.94		14.20				5
	22.75		8.48		14.18		+0.64		14.18	_________________________________________________________________________________
	Variac  naar beneden
	16.98		6.64		14.09		0.51		14.09
               _________________________________________________________________________________
	18.64		7.12		14.09		0.40		14.09

V out versus Tijd

Tijd 		V in (~)		I in (~)    	V out (=)     	I out (A)	V sense (=)
______________________________________________________________________________________
16:28		21.24		7.80		14.17		+0.42		14.17
16:32		21.31		7.59		14.17		+0.31		14.17
16:35		21.27		7.52		14.17		+0.26		14.17
16:40		21.31		7.30		14.16		+0.18		14.16
16:45		21.26		7.23		14.16		+0.16		14.16
16:50		21.25		7.12		14.15		+0.14		14.15			
	Akku belasting valt uit (A-meter)   -> lamp brandt door -> regelaar schakelt uit na korte  piekspanning
	Conclusie:  beschermt elektronische apparatuur niet tegen wegvallen akku (Spannings Piek)

Nieuwe lamp 12V 55W H7  belasting + Akku  -    voortzetten test
	16:57		0		0.11		12.49		-4.00		12.49		Laadt niet
	16:59		13.19		5.13		13.00		+0.15		13.00		Laadt
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	17:00		17.55		8.14		14.11		+1.29		14.11		Laadt
[bookmark: _GoBack]	17:05		18.42		7.34		14.09		+0.33		14.09	
	17:10		18.35		7.24		14.08		+0.22		14.08
	17:15		18.41		7.23		14.08		+0.16		14.08
	17:20		18.47		7.20		14.08		+0.11		14.08
        ----------------------------------------------------------   EINDE TEST-------------------------------------------------------------------


Afvallen Akku spanning na test:
	Tijd		Tijd (s)				V akku		I akku (A)
	17:02		2				13.03		-4.02		Lamp 12V 55W H7
							12.57		-4.00			“
							12.53		-4.00			“
			30				12.51		-4.00			“
			60				12.50		-4.00			“
	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------      Last uit     ----------------------------
			0				12.82		0	Akkuspanning loopt weer op (textbook)
			30				12.98		0
			60				13.00		0
			120				13.03		0
			150				13:04		0
	17:25		180				13:05		0
	17:40		1080				13.08		0
	18:46		5040				13.08		0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Conclusies:
1) Serieregelaar  (  V < 13.9V ) , met bescherming tegen hoge ~  spanning op ingang
(begint te shunten v/a  25.8 V  ~):  als akku verbinding verbroken (losse pool of kapotte hoofd zekering).
Laadt vanaf zo’n 15.2 V~  (afhankelijk lading akku)
2) Regelaar heeft akku met gedeeltelijke lading nodig (kan alleen laden v/a 11.4V): 
(beschermd tegen defekte accu (open of kortgesloten cel) .
Normaal niet zo’n issue, omdat elektrische starter niet werkt met lege/kapotte akku: 
Motor kan dan toch niet gestart worden!
3) Regelaar regelt op 13.9 V (correct met het oog op onnodig gassen/beschadiging (gel) akku)
Let wel op spanningsval in de plaats van de Vsense (vlak achter kontaktslot)
4) Thyristoren aan + zijde van Graetz brug (volgens scoop), e.e.a. ook volgens Silent Hektik Website
Kenmerken:
A) Serie Regelaar met regelpunt van 13.9V op Vsense:  
1. Redelijk Vriendelijk voor de alternator  (seriële regelaar =  DUCATI ENERGIA principe: GB 2 016 750A)
2. behalve als belasting wegvalt: Hoge ingangsspanning ->  Shunting van de ingang: Extra feature
B) Regelaar lijkt beschermd tegen wegvallen akku  plus belasting (met als gevolg hoge (tot zo’n 80 -100 V AC ingangsspanningen): begint te shunten v/a ca 25V~.
C) Beveiligd tegen draad breuk in V sense (geen uitgangsspanning, als Vsense niet spanningsvoerend)
D) Geschakelde Vsense voorkomt  parasitair stroomgebruik (leeglopen akku door +/- 20 mA).
E) Kan zonder akku gebruikt worden:   C:  33,000 µF, 63V aan de uitgang tussen Rood en Blauw:
Condensator levert aanloop spanning (nog niet getest)
Voordelen
· Goed geconstrueerd, ziet mooi uit.
· Regelt goed:  13.9 V (veilig/optimaal  voor Gel akku’s: weinig gassen)
· Goed beveiligd tegen zelfdestructie (Bestand tegen hoge stroom & hoge ingangsspanning)
· Beveiligd tegen losse verbinding tussen regelaar en akku  
(Hoge ingangsspanningen  tot zo’n 100V ~ -> shunting v/a 25V~  ingangsspanning)
· Beveiligd tegen defekte akku (kortgesloten of open cel in akku)
 (heeft minimaal 11.4 V = nodig op V sense om te starten) 
· “Relatief lage belasting van de alternator” vergeleken met pure shunt regelaars zoals  Elektrex World  RR51 (of bv Shingenden FH020AA/ FH012AA).
· Bewezen betrouwbaarheid/duurzaamheid in Rotax Vliegtuigmotoren met weinig koeling (waar Ducati Energia massaal kapot ging:  zichzelf intern los soldeerde ( m.n. MR2510 dioden: constructiefout)
Nadelen
· Niet zo energiezuinig; dissipeert nog steeds veel vermogen bij hogere overtollige ingangsspanning en lage afname
· Reageert met een piekspanning wanneer akkuverbinding verbroken wordt 
(ECU  etc. beschadiging): Varistor o.i.d. nodig
· Koellichaam relatief klein: Moet extra door rijwind gekoeld worden
· Geen thermische protectie (>70 graden C)?
· Relatief hoge prijs:  200 €
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MONTAGEANLEITUNG  wechselstrom-LiMa-Kontroller 2-Draht mit Kontrolle 14V 37A (007.97

Die elektronische Box ist ein kontaktloser Regler und Leistungsgleichrichter in einem Gehaduse.

Das moderne Konzept unter Verwendung von Micro-Chips erméglicht einen Anschluss an alle gangigen
Lichtmaschinen, in denen Dauermagnete verwendet werden.

Die spezielle Spannungsregelung ermdglicht es, Blei-Batterien von 7Ah bis 37Ah zu verwenden.

Es mussen jedoch flr den Anwendungszweck passend entwickelte Typen sein (keine No-Name Batterien verwenden).

VORSICHTSMASSNAHMEN :

- Lesen Sie bitte die Montageanleitung komplett und sorgfaltig durch
- Nur bei Motorstillstand arbeiten

- Die Kabel nur Spannungsfrei stecken

- Bei SchweiBarbeiten samtliche Elektronik vom Bordnetz trennen

- Starthilfe nur 1 Min. mit max. 15V betreiben

- Beim Laden der Batterie den Plus vom Bordnetz trennen

- Betrieb ohne Batterie oder OHNE KUHLUNG fuihrt zum Ausfall

- Die LiMa-Spannung kann bis zu 80V betragen -> Lebensgefahr !

- Der Einbau des Kontrollers setzt Fachkenntnisse u. Fachwerkzeug voraus
- Garantie-, Ersatz- 0. Regress-Ansprliche beziehen sich nur auf das gelieferte Modul

KUHLUNG :

Beim Betrieb des LiMa-Kontrollers entsteht bis zu 45W Warme. Um einen sicheren Dauerbetrieb zu
ermaglichen muB die Warme durch Fahrtwind abgeflihrt werden. Ohne Fahrtwind oder im Windschatten kommt
es zum Ausfall. Unter allen Betriebsbedingungen sollten 55°C langfristig nicht Gberschritten werden.

Auf keinen Fall darf der Kontroller neben einem Auspuffkrimmer oder in der Sitzbank an den Originalhalter montiert
werden, da sich dort die Elektronik zu sehr aufheizt.

BATTERIE - BORDSPANNUNG - LADEKONTROLLE :

Die Regelung der Bordspannung geschieht weitgehendst unabhdngig von der GrdBe der Batterie.

Die volle Spannung von 14,2V +/- 0,2V wird nur bei genliigend hoher Drehzahl u. optimal geladener Batterie
erreicht u. ist nach Einbau des Kontrollers mit einem guten Voltmeter zu Uberprufen.

Mit zunehmenden Alter der Batterie u. bei ungeeigneten Batterietypen (Billigware) wird die volle Bordspannung
meist nicht erreicht. Bei beschadigten Batterien werden meist Giberhéhte Spannungen entstehen.

Die Generatorlampe arbeitet als Voltmeter und erlischt sobald die Lichtmaschine gentigend Energie erzeugt.
Verwenden Sie maximal eine 12V 2W GlUhbirne. Der LiMa-Kontroller schaltet den Minus .
Bei verschiedenen Einspritz-Modellen kann eine Ladung der Batterie durchaus erst Gber 3000U/min erreicht werden.

ANSCHLUSSE beim R4112 Version mit Anschlusskabel:

(" o N\
s "
— C Schwarz Plus vom Bordnetz / Zlindschloss 1,0-1,5amm
e L weiB Minus zur Generatorlampe / Ladekontrolle 1,0-1,50mm
Ll
0T B- Blau Minus zur Batterie 2,50mm max. 50cm
— B+ Rot Plus zur Batterie 2,50mm max. 50cm
=
Ll LiMa Gelb Gelb zur Lichmaschine 2,50mm
% LiMa Gelb Gelb zur Lichtmaschine 2,50mm
- O J

Das Minus-Kabel in 2,5 gmm (blau) vom Kontroller zur Batterie ist zwingend wichtig. Bitte mit Zahnscheiben
festschrauben und alle Gummi-Puffer, Gummi-Scheiben oder Gummi-Muttern durch Metall-Teile ersetzen.

Eine Sicherung zwischen LiMa-Kontroller u. Batterie kann bei "Wackelkontakt" zum Totalausfall flhren.

Die Crimp-Verbinder MUSSEN mit einer Qualitats-zange sehr gut verarbeitet sein. Immer Tyco Phosphorbronze verwenden.
GelGtete Crimp-Verbinder kénnen durch die Motorvibrationen zur Haarrissen u. Ausféllen flihren.

Bitte alle Steckverbinder nur mit Stecker-Fett Bestell-Nr. M5103 schlitzen ; KEIN Batterie-Polfett! KEINE Kupferpaste !
Technische Anderungen & Irrtumvorbehalten -  Angaben ohne Gewahr 59425 Unna Germany EU
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Das 748/916 Halteblech wird vorn Uber der Batterie mit der oberen Schraube des Batterie-
Kastens verschraubt und dann am Rahmen mit vier Kabelbindern festgemacht.

NIEMALS den LiMa-Kontroller bei 748-916 an Originalstelle neben dem Auspuff montieren.

Halteblech mit LiMa-Kontroller flr 748-916

O

C Zundschloss

L Kontrollampe ®
Generatorlampe Hauptschalter Bordnetz

B+ Batterie Plus
R (Plus) ’7 \

G Lichtmaschine - — ¥

—

Anlasser

G Lichtmaschine 12V Batterie

SILENT HEKTIK LiMa-Kontroller

Motor + Chassis

Kondens

é

Bei der Montage des F4112 an 912/914 Flugmotoren sollte ein Kondensator mit 33000uF bei 40V montiert werden.
Sofern die Batterieleitungen langer 50cm sind und/oder zu geringen Querschnitt haben, kénnen Fehlfunktionen auftreten.
Die max. Differenzspannung von B+ nach C muss kleiner 0,2V sein. Ein Betrieb ohne Masse/Minus fuhrt zum Ausfall.
Der Minus muss immer mit einer separaten Kupferleitung erfolgen. Metallteile sind kein Ersatz.

Im Betrieb wird der LiMa-Kontroller hei3 und muss daher durch Fahrtwind gekiihlt werden.

ACHTUNG LEBENSGEFAHR:

Lichtmaschinen-Regler, egal ob unsere oder andere Fabrikate, sowie Starterbatterien dirfen auf keinen Fall im Cock-
pit oder Kabine montiert sein ! Durch mangelnde Kihlung wird der Regler zwangslaufig defekt gehen und es besteht
die Gefahr von Branden und/oder Veratzungen und Vergiftungen durch Schwefelgase und Verbrennungsrickstande.
Das gilt fur normale Pb- , fur Wartungsfreie- und fur Gel- Batterie. Lichtmaschinen-Regler gehéren grundsétzlich in
die Front, wo diese durch Fahrtwind gekuhlt werden kénnen. Die Starterbatterie gehort mit kurzen Anschlissen direkt
daneben. Alle anderen Lésungen, wie z.B. an der MCR-01, werden fur die Anwender und Mitreisenden lebensgefahr-
lich sein kdnnen.
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SILENIT \ [silent Hekiik [SH Technik V[Einspritz Technik _ v]Zind Technik [ Racing v
KTl Ultraleicht v|zubehor v[Moto Guzzi v|Ducati v|BMW Boxer v

LiMa-Kontroller © fiir Guzzis mit Ducati LiMa

Micro-Chip Regler mit einem verlustarmen Gleichrichter in einem Alu-Gehause. Gleiche Friihladecharakteristik wie
original aber mit viel héherer Belastbarkeit und Zuverlassigkeit. Die Auswahl der Kontroller erfolgt durch die LiMa-Anschlisse:
3Draht = zwei gelbe, eine rot-braune Leitung = Ducati Wechselstrom mit Mittenanzapfung
2Draht = zwei gelbe Leitungen = Ducati Wechselstrom
Drehstrom = drei gelbe Leitungen = Denso Drehstrom LiMa

R4104 3Draht LiMa-Kontroller © 12V 37A ohne Ladekontrolle (Gehause wie Saprisa-Kontroller) 187,- €

R4110 3Draht LiMa-Kontroller © 12V 47A mit Ladekontrolle (Gehause wie Abb.) 197,- €
R4112 2Draht LiMa-Kontroller © 12V 47A mit Ladekontrolle (Gehause wie Abb.) 197,- €
R4142 Drehstrom LiMa-Kontroller © 12V 47A ohne Ladekontrolle (Gehause wie Abb.) 227,- €

Kostenloser Versand bei Kreditkartenzahlung

Bestellung - Versandkosten - Order

Die originale Generator-Kontroll-Leuchte geht aus, wenn der Motor sich tber ca. 500 U/min dreht. Unabh&ngig davon ob
die Batterie geladen wird oder nicht. Die SH Ladekontrolle geht bei 12,5V bis 12,6V aus. Da erst ab dieser LiMa-Spannung
Uberhaupt ein Ladestrom in die Batterie flief3t.

Zubehor fiir Montage der Crimpanschliisse

85% aller Funktionsstérungen an der Elektrik sind auf mangelhafte Steckverbinder zuriickzufiihren. Hier die Profi-Lésung:
M5134 Tyco FastOn 6,3mm weibl. Stecker aus Phosphor-Bronze mit Isotiillen fiir 1,5gmm / 2,5gmm - je 20 Stiick  9,70€
M5136 Profi Crimpzange mit Kniehebel-Mechanik fir perfekte Crimpergebnisse - 22cm Lang 47,00€

Funktions-Schemas im Vergleich :

Silent Hektik LiMa Kontroller Ducati Energia_LiMa Regler Japanische LiMa Regler
Die LiMa wird bei 14,2V Die LiMa wird bei 13,5V Die LiMa wird ab 12,8V
zum Plus der Batterie zum Minus der Batierie zwischen den Polen

€in und Aus geschaltet €in und Aus geschaltet kurzgeschlossen
minimale Belastung minimale Belastung ausreichende Storsicherheit
hohe HStorsicherheit geringe Dtorsicherheit extrem hohe Em]aoiung

-—t + +
T V

NEU => 14V 410W_Lichtmaschine fiir fast alle V2 Guzzi's

http://www.silent-hektik.de/MG_R_Duc.htm 2-2-2017





SILENT HEKTIK Automotive Hard- & Software - Moto Guzzi Ducati LiMa-Kont...

Bestellnummern fiir die PowerBlock Ziindung mit Halter passend zur SH 14V 410W LiMa :
22182 Zindkit 16ZK komplett, ohne Spulen + Kabel ( passend fiir SH_LiMa) 297,- €*
Z2184 Ziundkit 16ZK mit zwei MotoCoil + 2 Ziindkabel ( passend fir SH_LiMa) 447,-€
Z2186 Zundkit 16ZK mit zwei TwinCoil + 4 Ziindkabel ( passend fiir SH_LiMa) 497,-€

Bestellung - Versandkosten - Order

Alle Preise incl. 19% MehrWertSteuer

... und die Power wird mit dir sein !

http://www.silent-hektik.de/MG_R_Duc.htm
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SILENIT \ [silent Hekiik [SH Technik V[Einspritz Technik _ v]Zind Technik [ Racing v
KTl Ultraleicht v|zubehor v[Moto Guzzi v|Ducati v|BMW Boxer v

LiMa-Kontroller 14V 47A fur japanische Drehstrom-LiMa’s

Micro-Chip Langs-Regler mit einem verlustarmen Gleichrichter in einem CNC-Alu-Gehause. Gleiche Frihladecharakteristik wie
original, aber viel hohere Belastbarkeit und Zuverlassigkeit. Perfekter Ersatz fiir die Shindengen und die China Kurzschluss-Regler.
Die thermische Belastung des Stators sinkt deutlich gegeniiber den konventionellen, als auch den MosFet-Reglern, welche auch nur Querregler sind.
Fir alle im Handel erhaltlichen Blei-Starterbatterien geeignett. Passend fiir alle japanischen Dreiphasen- Lichtmaschinen
Der erste Langsregler positiv schaltend wurde bereits 1982 fiir eine Ducati Mark3 im Haus entwickelt und seit dem immer weiter verfeinert.

Bei den Steckern kénnen wir zur Zeit vier Varianten anbieten:
A = ohne Stecker - blanke Dréhte -ca.2,5gmm - ca. 22cm lang
B = mit 4mm runden Ducati Energia Steckern (zB. Ducati 900SS + Monster bis Bj."96)
C = mit 6,0mm flachen Japansteckern - 4polig Plus/Minus + 3polig LiMa (zB. Honda X4, Ducati 2V+4V ab Bj. "97)
D = mit wasserdichten Delphisteckern - Gegenstecker sind dabei - Steckerbelegung
E = mit 6,0mm flachen Tyco FastOn 250 Steckern - 4polig Plus/Minus + 3polig LiMa  (zB. Triumph)
Bitte bei Bestellungen immer die Stecker-Variante angeben.

V4144 Drehstrom LiMa-Kontroller © 14V 47A fiir max. 600W LiMa’s - ohne Ladekontrolle 197,-€
zur Zeit nicht direkt ab Lager lieferbar - Fertigung nach Absprache

GehausegroRe und Befestigung: B110mm L83mm H35mm Langloch-Abstand 80 bis 92mm
Im Betrieb wird der LiMa-Kontroller hei® und muss daher durch Fahrtwind gekuiihlt werden.

Steckerfett fiir wasser- + winterfeste Steckverbinder sowie Lenkerschalter - Perfekt auch fiir Sensoren
Kostenloser Versand ab 70,-€ fiir Privatkunden bei Kreditkartenzahlung in DE

Bestellung - Versandkosten - Order

J4143 Drehstrom LiMa-Kontroller © 14V 37A fiir max. 400W LiMa’s - ohne Ladekontrolle 197,-€
GehausegroRe : B90mm L78mm H29mm Langloch-Abstand 68 bis 80mm - Leitungen ca. 22cm lang
Im Betrieb wird der LiMa-Kontroller hei® und muss daher durch Fahrtwind gekuihlt werden.

Steckerfett fiir wasser- + winterfeste Steckverbinder sowie Lenkerschalter - Perfekt auch fiir Sensoren

http://www.silent-hektik.de/Duc_R Duc.htm 2-2-2017
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Kostenloser Versand ab 70,-€ fiir Privatkunden bei Kreditkartenzahlung in DE

Bestellung - Versandkosten - Order

Zubehor fiir Montage der Crimpanschliisse

85% aller Funktionsstérungen an der Elektrik sind auf mangelhafte Steckverbinder zuritickzufiihren. Hier die Profi-L&sung:
M5134 Tyco FastOn 6,3mm weibl. Stecker aus Phosphor-Bronze mit Isotiillen fiir 1,5gmm / 2,5gmm - je 20 Stiick  9,70€
M5136 Profi Crimpzange mit Kniehebel-Mechanik fir perfekte Crimpergebnisse - 22cm Lang 47,00€

---  HOCHWERTIG == ZUVERLASSIG - PRAZISE --- LANGLEBIG -

Funktions-Schemas im Vergleich:
Silent Hektik = Langsregler = geringe thermische Belastung
Ducati Energia = Langsregler = geringe thermische Belastung
Japanische Thyristor-Regler = Querregler = sehr hohe thermische Belastung
Japanische MosFet-Regler = Querregler = hohe thermische Belastung

Silent Hektik LiMa Kontroller Ducati Energia LiMa Regler Japanische LiMa Regler
Die LiMa wird bei 14,2V Die LiMa wird bei 13,5V Die LiMa wird ab 13,8V
zum Plus der Batterie zum Minus der Batterie zwischen den Polen

Ein und Aus geschaltet Ein und Aus geschaltet
minimale Selastung minimale Belastung ausreichende Storsicherheit
hohe HStorsicherheit geringe Storsicherheit extrem hohe Belastung

—e + +
E

LiMa-Kontroller 14V 47A 2-Draht Wechselstrom Lichtmaschinen

NEU
4Step Ladetechnologie mit integrierten Lademanagement
fir Blei- und Lithium-lonen Starterbatterien

Mechanisch und Stecker kompatibel zu Ducati Energia 343 620

LiMa Kontroller 13V-14V 37A
4Step Technik fiir lonen-Batterien
gleiche Gehduseabmessungen
gleiche Befestigungs- Bohrungen
gleicher elektrischer Anschluss
original Stecker passt direkt dran
gleicher Ausgang zur Kontroll-Lampe
fiir Blei und lonen Batterie-Typen geeignett
solide Langsregler Konstruktion
CNC Alugehduse mit riesen Kiihloberfliche
tausendfach bewidhrt im Rennsport + Alltag
27 Monate Garantie auf Fertigung + Funktion
Erstausriister bei mehreren Herstellern
Made in Germany by Silent Hektik

http://www.silent-hektik.de/Duc_R Duc.htm 2-2-2017
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Die Silent Hektik 4Step Ladetechnologie fiir Lithium-lonen Batterien mehr Info

F4118 2Draht LiMa-Kontroller © 13V-14V 37A 4Step Lademanagement - ohne Stecker 197,-€ | 165,55 € excl. tax
F4114 Kondensator zur Stérunterdriickung D35x115mm - 33o0oopF 40V 29,70 € | 24,96 € excl. tax
F4116 Kunststoff-Geh&use mit Kontakten fiir den Zentralstecker 9,70€ /| 8,15€ excl. tax

M5103 Spezialfett fiir Steckverbinder, Schalter und Zentralrechner 20ml verdrangt Feuchtigkeit und Kondensat 13,70 €
Im Betrieb wird der LiMa-Kontroller heif und muss daher durch Fahrtwind gekihlt werden.

GehéausegroéRe und Befestigungsabstand
Kostenloser Versand ab 70,-€ fur Privatkunden bei Kreditkartenzahlung in DE

Bestellung - Versandkosten - Order

LiMa-Kontroller fiir Ducati-Energia 2Draht + 3Draht LiMa’s

Micro-Chip Langs-Regler mit einem verlustarmen Gleichrichter in einem CNC-Alu-Gehéause. Gleiche Friihladecharakteristik wie
original, aber viel hdhere Belastbarkeit und Zuverlassigkeit. Die Auswahl der Kontroller erfolgt durch die LiMa-Anschliisse:
Gehausegrofe und Befestigung wie original Regler. Made in Germany mit 27 Monate Garantie.

Im Betrieb wird der LiMa-Kontroller hei und muss daher durch Fahrtwind gekuhlt werden.

2Draht = zwei gelbe Leitungen = Ducati Wechselstrom
3Draht = zwei gelbe, eine rot-braune Leitung = Ducati Wechselstrom mit Mittenanzapfung
Drehstrom = drei gelbe Leitungen = Denso Drehstrom LiMa

Fur Ducati Energia Lichtmaschinen

R4112 2Draht LiMa-Kontroller © 14V 47A fiir max. 330W LiMa’s - mit Generatorlampe  (Geh&use wie Abb.) 197,- € (165,55 € excl. tax
R4114 Montage-Blech fir seitliche Montage bei 916 - 996 - 998 7,- € (5,88 € excl. tax
R4110 3Draht LiMa-Kontroller © 14V 47A fir max. 330W LiMa’s - mit Generatorlampe  (Geh&use wie Abb.) wird nicht mehr hergestellt

GehausegréRe und Befestigungsabstand
Steckerfett fiir wasser- + winterfeste Steckverbinder sowie Lenkerschalter - Perfekt auch fiir Sensoren

Kostenloser Versand ab 70,-€ fur Privatkunden bei Kreditkartenzahlung in DE

| Bestellung - Versandkosten - Order

Zubehor fiir Montage der Crimpanschliisse

85% aller Funktionsstérungen an der Elektrik sind auf mangelhafte Steckverbinder zurlickzuflihren. Hier die Profi-Lésung:
M5134 Tyco FastOn 6,3mm weibl. Stecker aus Phosphor-Bronze mit Isotillen fiir 1,5gmm / 2,5gmm - je 20 Stiick  9,70€
M5136 Profi Crimpzange mit Kniehebel-Mechanik fiir perfekte Crimpergebnisse - 22cm Lang 47,00€

http://www.silent-hektik.de/Duc_R Duc.htm 2-2-2017
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Der LiMa-Kontroller passt prima an Harley Davidson... ...oder auch an die Honda X4...

...oder auch an einen Morgan 3-Wheeler mit S&S Motor...

pagina 4 van 5

Das ist unser erster Regler Prototyp aus dem Jahr 1982 fiir eine Ducati 250Mark3. Vor dreiRig Jahren schon als ein positiv schaltender 12V Langsregler.

Die Silent Hektik Produkte dienen zur Nachriistung und wurden durch die jeweiligen Hersteller nicht gepruft.
Alle Preise incl. 19% MehrWertSteuer

... und die Power wird mit dir sein !

http://www.silent-hektik.de/Duc_R Duc.htm
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