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1- Beschouw de stroom- spanningskarakteristiek (werkgebied) van een denkbeeldige diode: 

Stel dat er een variërende spanning over de diode wordt geplaatst met DC-component UF = 0,3V en AC-component  uf = - 0,1V ↔ +0,1V.  Bereken de statische en dynamische weerstand van de diode in deze omstandigheden (10). 
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UF= 0,3 V
If = 10 mA  @ 0,3V
[bookmark: _Hlk503100670]Rstat=UF/IF = 30 
uf  = 0,2 Vd
if  = 3,3 mA (0,2 V = 2/3 0,3V, aangezien uf - 0,1 V of + 0,1 V is, stijgt of daalt if  1/3 mee met de spanning) 
Rdyn=uf/if = 0,2 V/3,3 mA = 60,6 







2- Bepaal de overdrachts –vergelijking en karakteristiek(10) en de tijdsdiagramma’s voor de onderstaande schakeling (10) 
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Overdrachtskarakteristiek:
Vuit = VR – VR/(R1+R2)*R2+VIN/(R1+R2)*R2
VUit = 5V – 5 V/(1k + 2k)*2k +10V/(1k + 2k)*2k
       = -5
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