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Dit filter is gemaakt met 4,43MHz kristallen. 
De bandbreedte van het filter wordt bepaald door de condensatoren naar
[bookmark: _GoBack]massa, en wordt voor SSB meestal berekend op een breedte van 2,7kHz.
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