B_out : out Std_logic_vector (4 to 11);
I_MIDDLE ,M_right : in Std_logic; 
Signal S : std_logic_vector(10 downto 3)
Signal Number: Unsigned (0 to 6);;

Variable V_K : signed (7 downto 0);
Variable Var_Q : integer;
a. Geef een vhdl instructie vaarmee men de variable V_K de waarde 18 geeft
V_K := “00010010”   		(:= want V_K is een variabele)

b. Geef een vhdl instructie waarmee men de variabele Var_Q één maakt
Var_Q := ‘1’   		(:= want var_Q is een variabele)

c. Geef een vhdl instructie waarmee men het meest significante bit van uitgang B_out de waarde van ingang I_MIDDLE geeft
B_out(4) <= I_MIDDLE;	

d. Geef een vhdl instructie waarmee men de vijf meest significante bits van signal S de waarde 10100 geeft en de overige bits van S niet veranderd
S(10 downto 6) := “10100”    	(dubbele aanhalingstekens, geen enkele aanhalingstekens)


e. Geef een vhdl instructie waarmee het bit met index 6 van uitgang B_out gelijk maakt aan ingang I_MIDDLE en het bit met index 10 gelijk maakt aan ingang M_RIGHT
De overige bits van uitgang B_out moeten gelijk worden aan de logische waarde 1
B_out(…) <=  (I_MIDDLE … M_right, OTHERS => ‘1’)     (ik weet hoe ik cijfer van een vector aanpas, maar niet hoe ik 2 verschillende aanpas)

f. Geef een vhdl instructie waarmee men de inhoud van variabele Var_Q toewijst aan uitgang B_out
B_out <= std_logic_vector(to_unsigned(Var_Q, 7)

g. Geef een vhdl instructie waarmee men de inhoud van Signal S toewijst aan variabele V_K
V_K :=  signed(S);		(:= want V_K is variabele)

h. Geef een vhdl instructie waarmee men de inhoud van Signal S toewijst aan variabele Var_Q
Var_Q  := to_integer(signed(S)); 	(:= want Var_Q is een variabele)
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1 Answer

<= is for signals, and performs non-blocking assignment.
0 := is for variables.

See: http://www.csee.umbc.edu/portal/help/VHDL/sequential.html
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e used to assign values to signals, variables, and constants. They are:
Operator "<=" Used to assign a value to a SIGNAL.

Operator ":=" Used to assign a value to a VARIABLE, CONSTANT, or
GENERIC. Usedalso for establishing initial values.

Operator "=>" Used to assign values to individual vector elements or with
OTHERS.




