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	Drukknop 5: naar nulpositie en wachten op nieuw programma (programma NIET onthouden)
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	Drukknop 1/7: noodstop
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	Drukknop 8: na noodstop verder gaan
	Uitstoot cilinder (boor)

	Drukknop 9: na noodstop herbeginnen
	transportband

	Drukknop 10: na noodstop naar nulpositie
	

	Hekbeveiliging
	

	Positie sensor boorcilinder
	

	Lineaire slede met eindeloopsensoren en pulsuitgang
	

	Positieschakelaar (transportband)
	



Op HMI wordt ingegeven welke profielen er geboord moeten worden. De profielen die geboord moeten worden, worden op een efficiënte locatie gelegd. Wanneer er dan op drukknop 2 gedrukt wordt start het programma en wordt deze uitgevoerd. Wanneer drukknop 3 wordt ingedrukt zal de boor terug naar zijn begin positie bewegen. Het programma wordt echter onthouden en kan gewoon herstart worden met drukknop 2. Indien er een noodstop wordt ingedrukt of er een hek geopend wordt zal de boor ter plaatse stoppen en moet de gebruiker ingeven wat hij wilt dat er gebeurt. Drukknop 8 laat het programma verder gaan wanneer de hekken gesloten worden, drukknop 9 laat de boor terug naar zijn nulpositie gaan wanneer het hek sluit en herbeginnen en drukknop 10 laat de boor terugkeren naar de nulpositie wanneer het hek sluit en wacht op een nieuw programma . Knoppen 8, 9 en 10 hebben dus respectievelijk dezelfde functie als knoppen 2,3 en 5. Knoppen 8, 9 en 10 worden gebruikt in geval van noodstop omdat deze knoppen zich binnen de omheining bevinden en daardoor wordt de gebruiker verplicht om de opstelling te controleren wanneer hij wilt herstarten.
Taken: 
1. HMI programmeren: programmeren van library, manuele input en optimale profielposities.
2. Nominale werking boor
3. Noodstopprocedure
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