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Schicke Regelaar GR6 (gefabriceerd  8/13)
http://www.schicke-electronic.de/dgr3.htm





Opstelling:
Philips Variac  ->   Voltmeter ( V in ~ ) parallel, Ampere meter (10A~)  serie   
Schicke GR6  Regelaar
IN:   (witte draden ~ van Alternator)
Uit: Rood , dik (+) UIT  ->   Voltmeter (V out  =)  (parallel), A Meter (stand 10 A) serie,   Accu (gel 12V, 4 AH) ,
Elco: Mallory 22000uF, 75V
 (optioneel)  Lamp 12V 65W H4 en/of  12V 5W
Huis  (-) UIT
Status: Accu geladen:  12.80 V 

V in (~)		V out (=)    	 “Sense”  (dunne rode  draad) aan  + (dikke rode draad),  12V 55W (H7)belasting
				Geen Accu, Elko (22000 uF 75V)
Variabel
Zelfstartend: maar  V(=) blijft doorstijgen >>15V  
(i.t.t. Silent Hektik R4112 die stabiliseert op 14.01 V (5W belasting)
12V 55W H7 lamp meteen doorgebrand!
Duidelijk nadeel: Heeft accu nodig of hij blaast alle instrumentarium op!!!!!
Tweede lamp 12V 65W H4
16.6 V  uit =   Gestopt;  Blijft doorlopen!



V in (~)		V out (=)    	 “Sense”  (dunne rode  draad) aan  + (dikke rode draad),  12V 65W H4 belasting
				   accu (12V 4 AH , gel) ,  Elko (22,000uF, 75V), alternatief belasting 12V 5W
Variabel
Stabiliseert maar (12V 5W) lamp flikkert een beetje (geen mooie DC uit, ondanks Elko)
		Idem met 12V 65W H4 belasting   (geen mooie DC uit, ondanks Elko)
T		V in (~)		I in (~)    	V out (=)     	I out (A)	
15:46		17.42		6.77		14.50		0.10		Steady State situatie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ .
16:12		17.00		6.44		14.58		0.06		Steady State
16:15  		Accu per ongeluk los;  Lamp doorgebrand 12V 65W H4 
		Kan niet stabiliseren zonder accu (zelfde handicap als oude Ducati Energia # 343620): Gevaarlijk!		NB Nieuwe Ducati Energia # 362001 is verbeterd (start niet meer op)
Nieuwe Lamp (sectie) 12V 55W H4
Scoopbeelden
		V in (~)		Foto
		16.47		1+2
		18.17		3+4
		20.20		5+6    
		22		7-10
Lijkt op anti-parallel geschakelde thyristors aan de ingang
T		V in (~)		I in (~)    	V out (=)     	I out (A)	
16:43		19.77		8.29		14.43		0.21		Steady State situatie
Regelaar Handwarm :  
Conclusie: kan 55W belasting aan zonder geforceerde koeling
	Metingen met variabele Vsense
V in (~)		I in (~)    	V out (=)     	I out (A)	“VSense”  (zwarte draad) aan  + Variabele Voeding
Lamp (12V 55W H4 sectie)	
A-meter aangesloten,  accu
						-4.30		Vs > 14.14 V	Regelaar Uitgeschakeld
12.5		+0.01		Vs  < 14.14  	Regelaar Ingeschakeld
		-4.30		Vs <  9.8 V	Regelaar Uitgeschakeld

T		V in (~)		I in (~)    	V out (=)     	I out (A)
	
17:06		17.72		7.39		14.26		1.13
17:08		17.82		7.04		14.39		0.84
17:12		18.06		6.11		14.35		0.49
17:16		17.97		6.72		14.36		0.29
17:22		18.02		6.97		14.36		0.12
17:32		18.09		6.90		14.36		0.06
17:37		18.07		6.02		14.38		0.06		Bijna Steady State
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
17:39		20.35		8.30		15.09  (dalend)	
17:43		20.27		8.22		14.94		0.06 		Bijna Steady state
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Verwijder 	C    22,000uF   76V 
18:10		16:52		6.20		14.60		0.02		Steady State
18:16		16.50		6.78		14.62		0.02		Steady State
18:29		16.46		7.78		14.62		0.02		Steady State
------------------------------------------------     Einde Test   -------------------------------------------------------------

Conclusie:	
· Regelt, maar niet zo mooi (en veel trager) als de Silent Hektik R4112
(misschien door te grote C  op Vsense)
· Heeft blijkbaar grotere accu nodig (meer AH) 
· Spanning aan de hoge kant voor een gel accu (gasvorming!!)
· Kan niet goed omgaan met hoge V~ (generators met lagere impedantie), die minder inzakken bij belasting	

· Vsense was (foutief) aangesloten aan uitgang regelaar(had op + accu moeten zitten: 
-> storende invloed (variërende spanningsval)  A-meter!!)
· Opnieuw meten!	 



Voeding ~  Uit  (12V 55W belasting op accu)
T (sec)		V=
____________________ 
0		14.62	(2.44V per cel)
5		12.55
10		12.42
20		12.49
35		12.49
45		12.48	(2.08 V per cel).

-------------------------------------------------- Afkoppelen belasting 12V 55W--------------------------------------
T(-)		V=
_______________ 
18:31:25	12.48	(2.08 V per cel)
18:31:30	12.95
18:32:00	13.03
18:32:30	13.06
18:33:00	13.08	( 2.18V per cel)     alles Textbook


 
Addendum test (15.02.2017)
Geen C,   geen accu  12V 5W		Vsense aan B+ (uit)
V~		V=
----------------------------- 
6.4		0.91
10.44		1.20
14.45		2.49
15.28		3.41
17.26		8.90
19.3		16.52		V= blijft oplopen!! Gevaarlijk!
-----  REPEAT   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
9.66		1.12
10.46		1.21
11.27		1.26
12.78		1.56
13.70		1.93
14.51		2.45
15.32		3.37
16.12		5.05
17.74		11.31
18.52		15.67		V= blijft Oplopen!! Gevaarlijk!


Geen C, Lamp 12V 5W  +  accu (12V   4AH Gel) 
V~		V=
----------------------------- 
18.57		12.70  		begint te laden	
19.63		15.05!!		Misschien spanningsmeting niet OK; pulseert ritmisch
45		14.6 – 16.2	Lamp flikkert:  Stabiliseert
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Geen C, Lamp 12V 5W,  geen  accu 
V~		V=
----------------------------- 
4.71		2.75
7.08		4.90
9.41		6.98
11.00		8.43
12.33		9.63
14.08		11.17
15.81		12.73
17.47		14.23
20.26		16.00
21.44		17.01		Stop in verband met lamp
Repeat
22.00		stabiliseert niet:  Lamp Kapot!
Conclusie: 
· Stabiliseert niet zonder accu
Dus als accu plots onderbroken cel krijgt: Spanning loopt op en instrumentarium naar de Filistijnen!!
· C 22000uF 70V heeft geen verbeterend effect op de regeling



Addendum 2  27.02.2017

C (22000 uF 75 V)  geladen:  Start op
C (22000 uF 75V) ontladen:  Start NIET op
Last 12V 55W

Zelfde resultaat voor 
last 12V 55W + 12V 65W


Opstelling:
Philips Variac  ->   Voltmeter ( V in ~ ) parallel, “Ampere meter” (ΔV  over 0.1 Ω Weerstand)  serie   
Schicke GR6  Regelaar
IN:   (witte draden ~ van Alternator)
Uit: Rood , dik (+) UIT  ->   Voltmeter (V out  =)  (parallel), A Meter (stand 10 A) serie,   Accu (gel 12V, 4 AH) ,
Elco: Mallory 22000uF, 75V
Lamp 12V 55W H7  of   12V55H7 + 12V 65W H4
Huis  (-) UIT
------------------------------------------------- 12V 55W H7---------------------------------------------------------------- 
Tijd		V~        	 	ΔV@ 0.1Ω 	(“ I~ ”)		I=		V=
						A~		A=		
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
18:29		15.55		0.738		7.38		1.52		13.52
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
18:30		17.19		1.066		10.66		3.68		14.18
18:32		17.33		1.041		10.41		3.08		14.18
18:33		17.70		0.87		8.7		2.41		14.15
18:34		17.86		0.967		9.67		1.97		14.15
18:35		17.99		0.934		9.34		1.66		14.10
18:38		18.26		0.843		8.43		1.23		14.12
18:42		18.29		0.73		7.3		0.95		14.10
18:45		18.48		0.69		6.9		0.74		14.14
18:50		18.47		0.52		5.2		0.52		14.14		Accu bijna geladen

---------------------------------------------Extra Lamp 12V 65W H4-------------------------------------------------- 
Last 12V 55W H7 + 12V 65W H4
18:53		16.41		1.282		12.82		0.25		13.72
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18:54		17.40		1.40		14.0		0.43		14.12
18:55		17:31		1.43		14.3		0.31		14.12		Accu bijna geladen
		
Laadspanning: 55W belasting is zelfde als met 120W belasting

Regelaar Heet


Geen C 		55W lamp	accu 12v 4AH
Vsense los	spanning omhoog	Lamp 55W defect!  
Vs kan niet gebruikt worden om regelaar uit te schakelen
(in tegenstelling tot  Ducati en Silent Hektik)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nieuwe lamp 65 W ( = -4.35A)
Geen C			65W lamp	accu 12V 4AH
(Vsense + B+ samen) los	OK  Schakelt uit			Gesimuleerde open cel tijdens bedrijf   
van accu        
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Met C (22000uF 75V) 	65w Lamp	accu 12V 4AH	
(Vsense + B+ samen) los  	Blijft doorladen	14.56 V = 	Gesimuleerde open cel tijdens bedrijf	
van accu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Opstarten
Met C (22000uF 75V) 	(C ontladen)  	65W lamp		Geen Accu
(Vs + B+ verbonden)	spanning blijft doorlopen  > 16.5V =  	Gevaarlijk voor instrumenten

Opstarten
Geen C 				  	55W lamp		Geen Accu
(Vs+ B + verbonden)	spanning blijft doorlopen  > 17.9V  =  	Gevaarlijk voor instrumenten
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vsense los van B+
Varieer Vsense van 0 – 15V DC (power supply)
Vsense < 14.14 V  	Aan			Vsense > 14.14 V 		Uit
Vsense > 8.60 V 	Aan			Vsense <  8.60 V		Uit
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


Nieuwe lamp  100W 
100 W lamp	accu 12V 4AH
V~ 	 	 I~  (A)		I=		V=
25.9		18.7		1.17		14.06	
Met C (22000uF 75V) 		
(Vsense + C  samen) los  	Blijft doorlopen met hogere spanning
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Zonder  C (22000uF 75V)
Vsense los			Blijft doorlopen
V~ 	 	 I~  (A)		I=		V=
28.1		16.6		1.08		14.19
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Conclusie:
Vsense kan NIET gebruikt worden om regelaar af te schakelen (bv met temperatuur switch)
Ducati Energia en Silent Hektik wel!	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Opstarten 5 Cellen (13.39 V ~ 	start met laden: zichtbaar aan lamp)
Opstarten 6 cellen (15.50V ~	start met laden: zichtbaar aan lamp)
Conclusie
Start ook op met 1 kortgesloten cel (net als Ducati Energia)



Schicke GR6
Conclusies:
1. [bookmark: _GoBack]Serie Regelaar  (  Vs < 14.14 V = ) , met bescherming tegen hoge ~  ( >  22 V ~) spanning op ingang
(begint te shunten v/a  22 V  ~):  bv als accu verbinding verbroken (losse pool of kapotte hoofd zekering) of weinig belasting.
2. Laadt vanaf zo’n  ~ 15.5  - 18  V~  (afhankelijk lading akku)
3. Regelaar is zelfstartend (met elko 22 000 uF 75V en zonder elko): Groot Nadeel!!
a. NIET beschermd tegen defekte accu (open cel) of accu Los : V= uit blijft doorlopen!!
Getest met 55W en 5W lamp: beiden kapot!
b. Ook niet beschermd tegen kortgesloten accu cel 
4. Regelaar regelt op 14.2 – 14.6 V (aan de hoge kant met het oog op onnodig gassen/beschadiging (gel) accu)
5. Kan echter wel bijgesteld worden m.b.v. trimmer

Kenmerken:
1. Serie Regelaar met regelpunt van 14.14 V op Vsense:  
2. Redelijk Vriendelijk voor de alternator  (seriële regelaar =  DUCATI ENERGIA principe: GB 2 016 750A)
a. behalve als belasting wegvalt: Hoge ingangsspanning ->  Shunting van de ingang: Extra feature
b. Regelaar is zelf beschermd tegen wegvallen accu: Installatie echter absoluut niet!!  
3. NIET beveiligd tegen draad breuk in V sense.
4. Kan NIET zonder accu gebruikt worden, ook niet met enkel  C:  22,000 µF  75V aan de uitgang) (tussen Rood en massa huis);  spanning blijft oplopen!!
Voordelen
· Redelijk geconstrueerd.
· Regelt redelijk  14.2-14.6 V, echter relatief (grote accu nodig; Veel AH)
Sub optimaal  voor Gel accu’s: gassen); Niet voor LiFePO4 zonder overspanningsbeveiliging!
· Redelijk beveiligd tegen zelfdestructie (Bestand tegen hoge stroom & hoge ingangsspanning)
· Regelaar zelf beveiligd tegen losse verbinding tussen regelaar en accu  
(Hoge ingangsspanningen  tot zo’n 50 V ~  (Getest,  wellicht hoger) -> shunting v/a 22V~  ingangsspanning)
·  “Relatief lage belasting van de alternator” vergeleken met pure shunt regelaars zoals  Elektrex World  RR51 (of bv Shingenden FH020AA/ FH012AA).
· Redelijk bewezen betrouwbaarheid/duurzaamheid in Rotax 912 vliegtuigmotoren met weinig koeling (waar Ducati Energia # 343620 massaal kapot ging:  zichzelf intern los soldeerde (m.n. MR2510 dioden: constructiefout).
Nadelen
· Te dunne draden (wel siliconen rubber isolatie); matige faston connectoren (onderbemeten)
· NIET Beveiligd tegen defecte accu (kortgesloten of open cel in accu)
 (start vanzelf op met/zonder C 22000 uF 75V;   V= spanning loopt hoog op  als accu onderbroken): vernietigt instrumentarium!!!
· Niet zo energiezuinig; dissipeert nog steeds veel vermogen bij hogere overtollige ingangsspanning en lage afname
· Koellichaam nog relatief klein: Moet extra door rijwind gekoeld worden (zeer zeker voor nominale belasting; 250W!!).
(wordt lauwwarm met 65W last maar al tamelijk heet met 120W).
Aanbeveling: Zonder koeling gebruiken tot zo’n 70-80 W
· Geen thermische protectie (>70 graden C)?
· Redelijke prijs:  € 100 
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GR 6 Lad | "
Der Regler wird mit 2 Schrauben so verschraubt, Vorteile der VISION LiFePos:
daf die Kuhlrippen maéglichst vertikal stehen, um
eine optimale Kihlwirkung zu erzielen. Der ,T_bnéess'ungen 115x50x63 mm
Einbauort sollte so gewéhlt werden, daR der (LxBxH)
Reg__ler _nlcht d_urch _nahellegende Warmequellen Masse 0,25 kg
zusatzlich erhitzt wird. Der Anschluss von
Generator, Batterie und Ladekontrolle erfolgt
iiber einen 4-poligen AMP-Mate-N-Lok Regelspannung 143V
Steckve_r_birjder, oder alternativ uber _ Eigenstromverbrauch
handelsiibliche Flachstecker 6,3mm (wie auf den (ohne LED) ca. 10 mA
Abbildungen ersichtlich). Der Masseanschlul3 A i £
wird Uber das Kuhlblech realisiert. Lu;glilngfs Irlorl?ED 20 mA
Beim Einbau von LiFePO4 Batterien ist —
unbedingt ein Uberspannungsschutz zu Maximale 250 W
verbauen. Generatorleistung
Betriebstemperatur -20..+ 70 °C
1 GR 6

=11 e =

1I QI -5I 4I 5

Rl | P el e Ll-l Sicherung ma. 16 A

e L
+ - =
Hauptschalter 6 6 -
R Batterie 12V
Sicherung 0,2 A
Generator E
Bordnetz
Ladekontrolle

Anstelle der Batterie kann auch ein Kondensator von mindestens 10.000 pF angeschlossen werden.

Ein Export der Geréte in die Vereinigten Staaten von Amerika ist ohne schriftliche Einwilligung von Accu-24 Batterien & Systeme GmbH

nicht zuléssig!
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