I/O lijst
VIP 4 Persschaar

	Klem
	Symbolische naam
	Omschrijving
	I/O

	X98:1
	
	L - PLC voeding 230VAC 
	

	X98:2
	
	N- PLC voeding 230VAC 
	

	X98:PE
	
	PE - PLC voeding 230VAC 
	

	X99:1
	
	L+ -voeding 24VDC
	

	X99:2
	
	M – voeding 24VDC
	

	X99:3
	
	Veiligheidsrelais
	I0.0

	X99:4
	B1
	Sensor materiaal aanwezig
	I0.1

	X99:5
	B2
	Sensor materiaal diepte
	I0.2

	X99:6
	
	Test schaar
	I0.3

	X99:7
	
	Start
	I0.4

	X99:8
	
	Stop
	I0.5

	X99:9
	
	Commando
2-handsbediening
	I0.6

	X99:10
	
	
	I0.7

	X99:11
	
	
	I1.0

	X99:12
	
	
	I1.1

	X99:13
	
	
	I1.2

	X99:14
	
	
	I1.3

	X99:15
	
	
	I1.4

	X99:16
	
	
	I1.5

	X99:17
	
	Cilinder A/B in
	O0.0

	X99:18
	
	Cilinder A/B uit
	O0.1

	X99:19
	
	
	O0.2

	X99:20
	
	
	O0.3

	X99:21
	
	
	O0.4

	X99:22
	
	
	O0.5

	X99:23
	
	
	O0.6

	X99:24
	
	
	O0.7

	X99:25
	
	
	O1.0

	X99:26
	
	
	O1.1
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