MAX232 EQ MAX233 233 CABLE MODEM UPGRADE ADAPTER

 (besteld op EBAY voor  € 18,34)
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V+
van modem komt aan
 V+  van X5 (stekker ketel).
Gnd
van modem komt aan Gnd van X5 (stekker ketel).
Rx
van modem komt aan
 Tx   van X5 (stekker ketel).
Tx
van modem komt aan
 Rx   van X5 (stekker ketel).
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Intergas Cv ketel

